***Criteriile obligatorii și specificațiile tehnice minime***

***pentru investițiile eligibile***

**Mașini de cosit iarba în livezi, vii și câmp**

***Criteriile obligatorii*** pentru stabilirea eligibilității echipamentului sunt următoarele:

* Echipamentul asigură cosirea ierbii, buruienilor și plasarea resturilor vegetale după cosire pe suprafața solului;
* Furnizorul dispune de centre staționare și/sau mobile de deservire tehnică pe teritoriul țării;
* Furnizorul asigură perioada de garanție la deservirea echipamentului – minimum 1 an.

***Specificațiile tehnice minime*** care urmează a fi incluse in ofertele furnizorilor sunt următoarele:

* Lățimea de lucru (cm);
* Organul de lucru (ciocane sau ciocane și cuțite);
* Cadru plat, fix(Da/Nu);
* Cadrul mobil cu deplasare laterală în rând (Da/Nu)
* Înălțimea de cosit, cm
* Modalitatea de agregare la tractor (frontală sau spate);
* Puterea necesară a tractorului (c.p.);
* Productivitatea, ha/oră;
* Perioada de garanție