***Cerințele obligatorii și specificațiile tehnice minime***

***pentru investițiile eligibile***

**Semănători No-Till pentru culturi de câmp prășitoare**

***Criteriile obligatorii*** pentru stabilirea eligibilității echipamentului sunt următoarele:

* Semănătoare pentru culturi prășitoare cultivate în sistemul No-Till ale cărei secţii de semănat acţionează asupra solului cu o greutate nu mai mică de 250 kg/cm2, echipată cu organe auxiliare rotative în faţa secţiei de semănat pentru înlăturarea resturilor vegetale, în special pentru semănătorile cu secţii dubludisc, iar în spate dotată cu secţie cu roţi care asigură acoperirea seminţelor şi tasarea stratului de sol. În cazul în care greutatea de pe secţia de semănat este mai mică decât cea indicată mai sus, dar aceasta nu este mai mică de 180 kg, obligatoriu semănătoarea va fi dotată cu cuţit turbo în faţă, pentru deschiderea rigolei întru asigurarea amplasării seminţei.
* Furnizorul dispune de centre staționare și/sau mobile de deservire tehnică pe teritoriul țării;
* Furnizorul asigură Perioada de garanție la deservirea echipamentului – minimum 1 an.

***Specificațiile tehnice minime*** care urmează a fi incluse in ofertele furnizorilor sunt următoarele:

* + Lățimea de lucru, cm;
	+ Intervalul între rânduri, cm;
	+ Numărul de rânduri, buc;
	+ Tipul brăzdarului;
	+ Capacitatea buncherului pentru semințe, l;
	+ Capacitatea buncherului pentru fertilizanți, l,
	+ Productivitatea, ha/oră;
	+ Puterea necesară a tractorului, c.p
	+ Greutatea semănătorii, kg;
	+ Greutatea per disc, kg;
	+ Perioada de garanție, ani